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.οΔΗΓΙΕΣ: NA BAAETE ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΟΡΘΗ Η ΟΡΘΕΣΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ

ΤΑ KENA.

1 Ποιος o σκοπός μιας αντλι’ας αποστράγγισης σεντινών;
α. Για να αφαιρεί το νερό από τα στεγανά μέρη του σκάφους β. Για να πλένει τα στεγανά μέρη του σκάφους
γ. Για να ψύχει την μηχανή του σκάφους
δ. Όλα τα πιο πάνω


2 Πορεία 315 μοίρες σημαίνει πηγαίνουμε:
α. ανατολικά β. βόρεια
γ. βορειοδυτικά
δ. νοτιοδυτικά


3 Γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου στην επιφάνεια της γης είναι: α. η γωνιακή του απόσταση από τον Βόρειο Πόλο
β. η γωνιακή το απόσταση από το Νότιο Πόλο γ. η γωνιακή του απόσταση από τον Ισημερινό
δ. η γωνιακή του απόσταση από τον Πρώτο Μεσημβρινό (Greenich)


4 Οι γεωγραφικές συντεταγμένες ενός σημείου πάνω στην επιφάνεια της γης είναι:
α. η απόσταση του από τον Νότιο και Βόρειο Πόλο
β. το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό του μήκος
γ. οι απόστάσεις του από τον Πρώτο Μεσημβρινό και τον Βόρειο Πόλο δ. κανένα από τα ανωτέρω
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{xi/Kass ακυβέρνητο πλοίο οφει’λει να επιδεικνύεἱ:
α. ένα κόκκινο και ένα λευκό φανό Ορατό σε όλο τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή/M

΄]	& ένα κόκκινο και ένα λευκό φανὀ ορατό σε όλο το ορίζοντα και σε οριζόντια γραμμή
Ξ	y- δύο
κόκκινους φανούς ορατούς σε όλἷ) τον ορίζοντα και σε οριζόντια γραμμή
*	& δύο κόκκινους φανοὺς ορατούς σε όλο τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή
…'
Τ…	6 O χειριστής ενός σκάφους πρέπει να λαµβάνει μέριµνα ώστε κατά την αγκυροβολία το
]	έκταμα της άγκυρας πρέπει να είναι τουλάχιστον:
ᾗ	α. είκοσι (20) φορές μεγαλύτερο από το βάθος
.	β. δέκα (10) φορές μεγαλύτερο από το βάθος
!.		γ. πέντε (5) φορές μεγαλύτερο από το βάθος δ. επτο’ι (7) φορές μεγαλύτερο από το βάθος

7 Ακυβέρνητο σκάφος οφείλει να φέρει κατά την διάρκεια της ηµέρας σε κατακόρυφη γραμμή:
α. δύο κώνους μαύρου χρώματος β. δύο μαύρες σφαίρες
γ. τρεις μαύρες σφαίρες
δ. δύο πράσινες σφαίρες


8 Οι είσοδοι των λιµανιών και μαρίνων σημαίνονται κατά κανόνα με δύο φανοὺς όπως παρακάτω:
α. ένα πράσινο και ένα κόκκινο αριστερπά και δεξιά, αντίστοιχα, σε σχέση με το εισερχόμενο στο λιμένα σκάφος
β. ένα όισπρο και πράσινο αριοτερά και δεξιά, αντίστοιχα, σε οχέση με το εξερχόμενο από τον λιμένα σκάφος
γ. ένα πράσινο και ένα κόκκινο δεξιά και αριστερά, αντίστοιχα, σε σχέση με το εισερχόμενο στο λιμένα σκάφος

6. ένα κόκκινο και ένα άσπρο δεξιά και αριοτερά, αντίστοιχα, σε φάση με T0 εισερχόμενο OTC λιμένα σκάφος
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{5 Hδιακίνηση ταχυπλόων

σκαφῶν μέσα στους διάυλους στις ...;ρωχές λουομένων γίνεται με :
α. ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τους 5 κόμβους β. ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τους 3 κόμβους γ. με κουπιά
δ. οποιαδήποτε ταχυτητα θέλουμε


10 Ρυμουλκοὑμενο πλοίο κατά τη νύκτα επιδεικνύει:
α. πλευρικούς φανοὺς και φανό κορώνης
β. πλευρικούς φανούς και εφίστιον φανό
γ. πλευρικούς φανούς, ηφίστιον φανό και φανό κορώνης δ. καμία από τις πιο πάνω

11 Όταν πλησιάζουµε µε ταχύπλοο σκάφος ἄνθρωπο στη Θάλασσα για να τον περισυλλέξουμε, πρέπει: α. O άνεμος και τα κύματα να είναι πίσω μας
β. O άνεμος και τα κύματα να είναι ενάντια στην πορεία μας γ. Ο άνεμος και τα κύματα να είναι κάθετα στην πορεία μας δ. κανένα από τα πιο πάνω

12 Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης στο σκάφος σας που κατά την κρίση σας είναι αδύνατον να το αντιμετωπίσετε τότε καλούµε:
α. στο κανάλι 16 φωνάζοντας "ΡΑΝ ΡΑΝ ΡΑΝ" β. στο κανάλι 26 φωνάζοντας "ΡΑΝ ΡΑΝ ΡΑΝ" γ. στο κανάλι 16 φωνάζοντας "ΜΑΥ DAY"
6. στο κανάλι 16 φωνάζοντας "SOS"

Paa-e 4il2

%/|1/ΐ3
Σε περίπτωση ηλίασης κάνουμε τις ακόλουθες ενέργειες.
//΄,|.
α. δίνουμε αλκοόλ

β. δίνουμε χάπια ναυτίας
γ. τοποθετούμε παγωμένα επιθέµατα στο κεφάλι και χορηγούμε κατευναστικά
δ. δίνουμε ζεστό ρόφηµα


14  H πλωτή άγκυρα χρησιμοποιείται:
α. σε περίπτωση μπουνάτσας
β. σε περίπτωση ακυβερνησίας ή σφοδρής κακοκαιρίας γ. σε περίπτωση βραχώδους βυθού
δ. σε περίπτωση αγκυροβολίας σε αμμώδη βυθό


15 Τι κάνει ένας χειριστής όταν υπάρχει άμεσος και υπαρκτός κίνδυνος απώλειας ζωής ή απώλειας του σκάφους του;
α. Εκπέμπει σήμα MAYDAY στο κανάλι 16 του ασυρμάτου του β. Εκπέμπει σήµα ΡΑΝ ΡΑΝ΄στο κανάλι 77 του ασυρμάτου του γ. Εκπέμπει σήμα MAYDAY από το κινητό του
δ. Καλεῖ τους φίλους του από το κινητό του


16 Ποιό κανάλι στους ασυρμάτους VHF είναι το κανάλι ΚΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ράδιο Κύπρος);
α. το κανάλι 25 β. το κανάλι 17 γ. το κανάλι 36 δ. το κανάλι 16
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7 Ποια η διαφορά μεταξύ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΩΣ|Β|ΟΥ και ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕγΣτικογ ΒοΗΘΗΜΑΤΟΣ;
α. το σωσίβιο φέρει φωσφορούχα επιφάνεια, διαθέτει σφυρίχτρα και κρατά τις αναπνευστικές οδούς
έξω από το νερό σε περίπτωση ατόμου που είναι αναίσθητο ενώ το πλευστικό βοήθημα όχι
β. το σωσίβιο διατιθεται σε διάφορα μεγέθη ενώ το πλευστικό βοήθημα όχι γ. το σωσίβιο διαθέτει λαμπτήρα ενώ το πλευστικό βοήθημα όχι
δ. κανένα από τα πιο πάνω


18 Με βάση τους Περι' Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμούς ΚΔΠ 121 του 1999 απαγορεύεται o απόπ)ιους
για ταξίδι διαρκείας µεγαλύτερης των δύο ωρών χωρίς προηγουμένως να γνωστοποήσει ο χειριστής στα αστυνομικά όργανα της περιοχής ή άλλη αρχή υπεύθυνη για την ασφάλεια και τον έλεγχο της περιοχής, τα στοιχεῖα του σκάφους, τον τόπο και χρόνο απόπλου, τον αριθµό και τα στοιχεία των ατόμων που επιβαίνουν, τη διαδρομή και τον προορισμό του σκάφους και τον αναμενόμενο χρόνο και τόπο επιστροφής, σε ταχύπλοα σκάφη:
α. κατηγορίας Α β. κατηγορίας Β
γ. κατηγορίας Α + Β
δ. κανένα από τα πιο πάνω


19 Με βάση τους Περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμούς ΚΔΠ 121 του 1999:
α. ρυμουλκούμενα αντικείμενα επιφάνειας σύρονται από σχοινί το μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα μέτρα
β. ρυμουλκούμενα αντικείμενα επιφάνειας σύρονται από σχοινί το μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα τριάντα µέτρα
γ. ρυμουλκούμενα αντικείμενα επιφάνειας σύρονται από σχοινί το μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα εκατόν µέτρα
δ. ρυμουλκούμενα αντικείμενα επιφάνειας σύρον"ται από σχοινί το μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα πενήντα μέτρα
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[image: ]|᾽
/,*ΐ0 Ταχύπλοο σκαφος συμφωνα µε το Νοµο 56 του 1992 όπως Τροποποήθηκε είναι:
||	. α' οποιοδήποτε μηχανοκίνητο σκάφος που μπορεί να αναπτὐξει Ταχύτητα μεγαλύτερη
από δεκαπέντε κόμβους
I"	*
β. Μηχανοιςίνητο σκάφος μέχρι και δεκαπέντε μέτρα μήκος που μπορεί να αναπτύξει
ταχύτητα μέχρι και δεκαπέντε κόμβους
γ. οποιοδήποτε μηχανοκίνητο σκάφος που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε τουλάχιστον 15 κόμβων και το μήκος του οποιου δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε μέτρα
δ. καμία από τα πιο πάνω


21 Κάθε πόσα χρόνια επιθεωρούνται τα ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Β; α. κάθε τρία χρόνια
β. κάθε δύο χρόνια γ. κάθε ένα χρόνο
δ. κάθε πέντε χρόνια


22 Με βάση τους Περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμούς ΚΔΠ 121 του 1999,
α. Το ολικό μήκος της γραμμῆς ή του σχοινιού ρυμούλκησης ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πενήντα µέτρα.
β. Το ολικό μήκος της γραμμής ή του σχοινιού ρυμούλκησης ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εκατό μέτρα.
γ. Το ολικό μήκος της γραμμῆς ή του σχοινιού ρυμούλκησης ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τριακόσια μέτρα.
6. Κάνενα από τα πιο πάνω.


23 Η πορεία πυξίδας είναι:
α. η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της κατευθύνσεως του μαγνητικού βορρά και της γραμµής του διαμήκους του σκάφους
β. η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της κατευθὐνσεως του βορρά πυξίδας και της γραμμῆς του
διαμήκους του σκάφους
Y- n γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της κατευθύνσεως του οληθοὐς βορρά και της γραμμῆς της
πλώρης του σκάφους
6. κανένα από τα ανωτέρω
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%ί)	Ταχὑπλοο σκάφος σύμφωνα με το Νόμο 56 του 1992 όπως τροποποήθηκε είναι’
α. οποιοδήποτε μηχανοκίυητο σκάφος nou …"…	να αναπτ’	,
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από δεκαπέντε

κόμβους

υξει ταΧύτητα µεγαλυτερη

β. Μηχανοκίνητο σκάφος μέχρι και δεκαπέντε μέτρα μήκος nou μπορεῖ να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι και δεκαπέντε κόμβους
γ. οποιοδήποτε μηχανοκίνητο σκάφος που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε
τουλάχιστον 15 κόμβων και το μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε μέτρα
6. καμία από τα πιο πάνω


21 κάθε πόσα χρόνια επιΘεωροὑνται τα ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Β; α. κάθε τρία χρόνια
β. κάθε δύο χρόνια γ. κάθε ένα χρόνο
δ. κάθε πέντε χρόνια


22 Με βάση τους Περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμούς ΚΔΠ 121 του 1999,|


α. Το ολικό μήκος της γραμμῆς ή του σχοινιού ρυμούλκησης ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου δεν πρέπει να υπερβαι’υει τα πενήντα μέτρα.
β. Το ολικό μήκος της γραµµής ή του σχοινιού ρυμούλκησης ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εκατό μέτρα.
γ. Το ολικό μῆκος της γραμμῆς ή του σχοινιού ρυµούλκησης ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμἑνου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τριακόσια µέτρα.
δ. Κάνενα από τα πιο πάνω.


23 Η πορεία πυξίδας είναι:
α. η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της κατευθύνσεως του μαγνητικού βορρά και της γραμμῆς του διαμῆκους του σκάφους
β. η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της κατευθύνσεως του βορρᾶ πυξίδας και της γραμμῆς του διαμῆκους του σκάφους
γ. η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της κατευθύνσεως του εληθούς βορρᾶ και της γραμμῆς της
πλώρης του σκάφους
δ. κανένα από τα ανωτέρω

Δ.… Η περίοδος ενός φάρου καθορίζεται ως:
α. ο χρόνος που είναι αναμμένος ένας φάρος σε δευτερόπλεπτα β, O χρόνος που είναι σβησμένος ένας φάρος σε δευτερόλεπτα
γ. o χρόνος που μεσολαβεί για μια πλήρη εναλλαγή από ἀναμμα σε σβήσιμο ή σβήσιμο σε άναμμα σε λεπτά
δ. Ο χρόνος που μεσολαβεί για μια πλήρη εναλλαγή από άναμµα σε σβήσιμο ή σβήσιμο
σε άναµµα σε δευτερόλεπτα


25 Η υπήνεμη πλευρά ενός σκάφους (σταβέντο) είναι:
α. η αριστερή πλευρά β. η δεξιά πλευρά
γ. η πλευρά του σκάφους που δέχεται τον αέρα
6. η πλευρά του σκάφους που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά που δέχεται τον αέρα


26 Στην ναυτιλία η απόσταση μετριέται σε: α. υάρδες και μέτρα
β. πόδια και υποδιαιρέσεις αυτών γ. οργιές και υποδιαιρέσεις αυτών
6. σε ναυτικά μίλια


27 Πόσες μοίρες είναι το γεωγραφικό μήκος της Κύπρου;
α. 120 ανατολικόΞ

β. 060 δυτικό
γ. 033 ανατολικό+

δ. 033 δυτικό
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Ποιος βυθός πρέπει να αποφεύγεται για αγκυροβολία;
α. ο αμµώδης
µ ο βραχώδης
γ. ο βυθός με λάσπη και άµµο
δ. ο βυθός με λάσπη


33 Πλοίο ασχολούμενο με ρυμούλκηση την ημέρα φέρει:
[image: ]


34 Ἐνας βραχύς συριγμός σημαίνει:
α. στρίβω αριστερά β. στρίβω δεξιά
γ. αναποδίζω
δ. κανένα από τα ανωτἑρω


35 Ποιός είναι ο σκοπός των κανονισμὠν COLREG;
α. η πρόληψη συγκρούσεων στη Θάλασσα β. η πρόληψη ρύπανσης στη Θάλασσα
γ. η διάσωση στη Θάλασσα δ. κανένα από τα πιο πάνω
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Πλοηγίδα κατά τη νύκτα εκτός από τους πλευρικου΄ ς φανο'υς και φανο' ίβλεπτους ΜΜΜ	Οφείλει να επιδεικνύει σε κατακόρυφη γραμμή;
άσπρο (πάνω), κόκκινο (κάτω)
κόκκινο (πάνω), άσπρο (μέση), κόκκινο (κάτω)
ασπρο
κόκκινο


7 Τι σημαίνει πέντε βραχείς συριγμοί;
…. μεταβάλλω πορεία αριστερά &. μεταβάλλω πορεία δεξιά
(. μεταβάλλω πορεία όπισθεν δ. κινήσεις σου ακατάληπτες

κορω’

νης͵ H0LOUς άλλους






ί



38 Βλέπεις το κόκκινο πλευρικό φως ενός σκάφους. Ποιός έχει προτεραιότητα; α. το σκάφος σου
β. το σκάφος που βλέπεις
γ. κανένα από τα πιο πάνω


39 Τρεις βραχεῖς συριγμοί σημαίνουν:
α. αναποδίζω β. στρίβω δεξιά
γ. πηγαίνω πρόσω
δ. στρίβω αριστερά
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