ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Με τις σωστές απαντήσεις σε αγκύλες [ ]
1. Ποιος ο σκοπός μιας αντλίας αποστράγγισης σεντινών;  [α]
· α. Για να αφαιρεί το νερό από τα στεγανά μέρη του σκάφους
· β. Για να πλένει τα στεγανά μέρη του σκάφους
· γ. Για να ψύχει την μηχανή του σκάφους
· δ. Όλα τα πιο πάνω

2. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες ενός σημείου πάνω στην επιφάνεια της γης είναι:  [β]
· α. η απόσταση του από τον Νότιο και Βόρειο Πόλο
· β. το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό του μήκος
· γ. οι αποστάσεις του από τον Πρώτο Μεσημβρινό και τον Βόρειο Πόλο
· δ. κανένα από τα ανωτέρω

3. Στην ναυτιλία η απόσταση μετριέται σε:  [δ]
· α. υάρδες και μέτρα
· β. πόδια και υποδιαιρέσεις αυτών
· γ. οργιές και υποδιαιρέσεις αυτών
· δ. σε ναυτικά μίλια

4. Πόσα χιλιόμετρα ανά ώρα είναι άνεμος οκτώ (8) μποφόρ και ποιό περίπου το ύψος κυμάτων (σε μέτρα);  [γ]
· α. 50 - 61 χλμ/ω και 4 - 6 μέτρα
· β. 62 - 74 χλμ/ω και 9 - 14 μέτρα
· γ. 62 - 74 χλμ/ω και 6 - 8 μέτρα
· δ. 50 - 61 χλμ/ω και 6 - 9 μέτρα

5. Πορεία 315 μοίρες σημαίνει πηγαίνουμε:  [γ]
· α. ανατολικά
· β. βόρεια
· γ. βορειοδυτικά
· δ. νοτιοδυτικά

6. Το γεωγραφικό στίγμα ορίζεται σε:  [γ]
· α. Λεπτά και δευτερόλεπτα
· β. Ώρες και λεπτά
· γ. Μοίρες και λεπτά

7. Ο ναυτικός διαβήτης (κομπάσο) είναι όργανο:  [δ]
· α. με το οποίο μετράμε την πορεία του σκάφους
· β. με το οποίο βρίσκουμε το βάθος της θάλασσας
· γ. με το οποίο μετράμε τις αποστάσεις πάνω στον χάρτη
· δ. με το οποίο χαράσσουμε την πορεία του σκάφους

8. Η πορεία ενός σκάφους είναι:  [α]
· α. η γωνία η οποία σχηματίζεται μεταξύ της κατευθύνσεως του Βορρά και της γραμμής του διαμήκους του σκάφους
· β. η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της κατευθύνσεως του Αληθούς Βορρά και του Βορρά Πυξίδας
· γ. η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ δύο παραλλήλων πλάτους
· δ. κανένα από τα ανωτέρω

9. Τρεις βραχείς συριγμοί σημαίνουν:  [α]
· α. αναποδίζω
· β. στρίβω δεξιά
· γ. πηγαίνω πρόσω
· δ. στρίβω αριστερά

10. Τι σημαίνουν η ακολουθία ενός μακρύ, ένας βραχύ, ένας μακρύ και ένας βραχύ συριγμού;  [α]
· α. Εντάξει, προσπέρασε με
· β. Αναποδίζω
· γ. Στρίβω δεξιά
· δ. Στρίβω αριστερά

11. Ποια είναι η διάρκεια ενός βραχύ συριγμού;  [β]
· α. 3 δευτερόλεπτα
· β. 1 δευτερόλεπτο
· γ. 4-6 δευτερόλεπτα
· δ. 2 δευτερόλεπτα

12. Αλιευτικό κατά την ημέρα φέρει (σχήμα α, β, γ, δ):  [β (δύο κώνοι με τις κορυφές τους ενωμένες)] 
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13. Ένας βραχύς συριγμός σημαίνει:  [β]
· α. στρίβω αριστερά
· β. στρίβω δεξιά
· γ. αναποδίζω
· δ. κανένα από τα ανωτέρω

14. Αλιευτικό σκάφος που αλιεύει με κυκλικά δίκτυα (γρι-γρι κλπ) θα επιδεικνύει:  [γ]
· α. δυο φανούς κατακόρυφα, ανώτερος λευκός, κατώτερος κόκκινος
· β. δυο φανούς οριζόντια, ένας λευκός και ένας κόκκινος
· γ. δυο φανούς κατακόρυφα, ανώτερος κόκκινος, κατώτερος λευκός
· δ. δύο φανούς κατακόρυφα, ανώτερος πράσινος, κατώτερος λευκός

15. Τι σημαίνει πέντε βραχείς συριγμοί;  [δ]
· α. μεταβάλλω πορεία αριστερά
· β. μεταβάλλω πορεία δεξιά
· γ. μεταβάλλω πορεία όπισθεν
· δ. κινήσεις σου ακατάληπτες

16. Πλοηγίδα κατά τη νύκτα εκτός από τους πλευρικούς φανούς και φανό κορώνης, ποιούς άλλους περίβλεπτους φανούς οφείλει να επιδεικνύει σε κατακόρυφη γραμμή:  [α]
· α. άσπρο (πάνω), κόκκινο (κάτω)
· β. κόκκινο (πάνω), άσπρο (μέση), κόκκινο (κάτω)
· γ. άσπρο
· δ. κόκκινο

17. Σε περίπτωση ηλίασης κάνουμε τις ακόλουθες ενέργειες:  [γ]
· α. δίνουμε αλκοόλ
· β. δίνουμε χάπια ναυτίας
· γ. τοποθετούμε παγωμένα επιθέματα στο κεφάλι και χορηγούμε κατευναστικά
· δ. δίνουμε ζεστό ρόφημα

18. Κάθε πόσα χρόνια επιθεωρούνται τα ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Α;  [α]
· α. κάθε ένα χρόνο
· β. κάθε δύο χρόνια
· γ. κάθε τρία χρόνια
· δ. κάθε πέντε χρόνια

19. Με βάση τους Περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμούς ΚΔΠ 121 του 1999:  [δ]
· α. ρυμουλκούμενα αντικείμενα επιφάνειας σύρονται από σχοινί μήκους μέχρι 70 μέτρα
· β. ρυμουλκούμενα αντικείμενα επιφάνειας σύρονται από σχοινί μήκους μέχρι 30 μέτρα
· γ. ρυμουλκούμενα αντικείμενα επιφάνειας σύρονται από σχοινί μήκους μέχρι 100 μέτρα
· δ. ρυμουλκούμενα αντικείμενα επιφάνειας σύρονται από σχοινί μήκους μέχρι 50 μέτρα

20. Ταχύπλοο σκάφος σύμφωνα με το Νόμο 56 του 1992 όπως τροποποιήθηκε είναι:  [γ]
· α. οποιοδήποτε μηχανοκίνητο σκάφος ταχύτητα μεγαλύτερη από 15 κόμβους
· β. Μηχανοκίνητο σκάφος μέχρι 15 μέτρα, ταχύτητα μέχρι 15 κόμβους
· γ. μηχανοκίνητο σκάφος ταχύτητα τουλάχιστον 15 κόμβων και μήκος μέχρι 15 μέτρα
· δ. καμία από τα πιο πάνω

21. Κάθε πόσα χρόνια επιθεωρούνται τα ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Β;  [β]
· α. κάθε τρία χρόνια
· β. κάθε δύο χρόνια
· γ. κάθε ένα χρόνο
· δ. κάθε πέντε χρόνια

22. Με βάση τους Περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμούς ΚΔΠ 121 του 1999 (ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο):  [α]
· α. μήκος γραμμής μέχρι 50 μέτρα
· β. μήκος γραμμής μέχρι 100 μέτρα
· γ. μήκος γραμμής μέχρι 300 μέτρα
· δ. κανένα από τα πιο πάνω

23. Ένας κόμβος ισούται με:  [β]
· α. 1 ναυτικό μίλι
· β. 1 ναυτικό μίλι / ανά ώρα
· γ. 1 ναυτικό μίλι / 1 δευτερόλεπτο
· δ. κανένα από τα πιο πάνω

24. Η υπήνεμη πλευρά ενός σκάφους (σταβέντο) είναι:  [δ]
· α. η αριστερή πλευρά
· β. η δεξιά πλευρά
· γ. η πλευρά του σκάφους που δέχεται τον αέρα
· δ. η πλευρά του σκάφους που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά που δέχεται τον αέρα

25. Τι σημαίνουν δύο μακρύ συριγμοί ακολουθούμενοι από ένα βραχύ συριγμό;  [δ]
· α. προτίθεμαι να προσπεράσω από μπροστά
· β. προτίθεμαι να προσπεράσω από πίσω
· γ. προτίθεμαι να προσπεράσω από αριστερά
· δ. προτίθεμαι να προσπεράσω από δεξιά

26. Θάλασσα όπου μέτρια κύματα σχηματίζονται με πολλές κορυφές και αφρούς και ψεκασμούς, αναλογεί σε:  [δ]
· α. 0 μποφόρ
· β. 1 μποφόρ
· γ. 4 μποφόρ
· δ. 5 μποφόρ

27. Τι διαφορά έχει το βύθισμα σκάφους από το βάθος θάλασσας;  [α]
· α. βύθισμα = απόσταση από επιφάνεια θάλασσας μέχρι τροπίδα· βάθος = απόσταση από επιφάνεια μέχρι πυθμένα
· β. βύθισμα = απόσταση μέχρι κουπαστή· βάθος = απόσταση μέχρι πυθμένα
· γ. το (β) αλλά αντίστροφα
· δ. καμία διαφορά

28. Πόσες μοίρες είναι το γεωγραφικό πλάτος της Κύπρου;  [β]
· α. 34° Νότιο
· β. 35° Βόρειο
· γ. 40° Βόρειο
· δ. 35° Νότιο

29. Μηχανοκίνητο σκάφος κάτω των 12 μέτρων επιδεικνύει εν πλώ:  [β]
· α. Τους πλευρικούς φανούς
· β. Ένα λευκό περίβλεπτο φανό και τους πλευρικούς φανούς
· γ. Ένα εφίστιο φανό
· δ. Κανένα από τα πιο πάνω

30. Όταν δύο μηχανοκίνητα σκάφη συναντιούνται με πορείες αντίθετες ή σχεδόν αντίθετες με κίνδυνο σύγκρουσης, κάθε πλοίο υποχρεούται:  [β]
· α. να ειδοποιήσει με το κανάλι 16 το Κέντρο διάσωσης
· β. να στρίψει δεξιά ώστε να περάσει από την αριστερή πλευρά του άλλου
· γ. να στρίψει αριστερά ώστε να περάσει από τη δεξιά πλευρά του άλλου
· δ. κανένα από τα πιο πάνω

31. Οι είσοδοι των λιμανιών και μαρίνων σημαίνονται κατά κανόνα με δύο φανούς όπως παρακάτω:  [γ]
· α. πράσινο και κόκκινο αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, εισερχόμενο σκάφος
· β. άσπρο και πράσινο αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, εξερχόμενο σκάφος
· γ. πράσινο και κόκκινο δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, εισερχόμενο σκάφος
· δ. κόκκινο και άσπρο δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, εισερχόμενο σκάφος

32. Ρυμουλκούμενο πλοίο κατά τη νύκτα επιδεικνύει:  [α]
· α. πλευρικούς φανούς και φανό κορώνης
· β. πλευρικούς φανούς και εφίστιον φανό
· γ. πλευρικούς φανούς, εφίστιον φανό και φανό κορώνης
· δ. καμία από τις πιο πάνω

33. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης στο σκάφος σας που είναι αδύνατον να αντιμετωπίσετε τότε καλούμε:  [α]
· α. στο κανάλι 16 φωνάζοντας "PAN PAN PAN"
· β. στο κανάλι 26 φωνάζοντας "PAN PAN PAN"
· γ. στο κανάλι 16 φωνάζοντας "MAY DAY"
· δ. στο κανάλι 16 φωνάζοντας "SOS"

34. Το γεωγραφικό πλάτος μετριέται:  [β]
· α. σε μοίρες και υποδιαιρέσεις από 00°-90°
· β. σε μοίρες και υποδιαιρέσεις από 00°-90° Βόρειο ή Νότιο
· γ. σε μοίρες και υποδιαιρέσεις από 00°-180° Βόρειο ή Νότιο
· δ. κανένα από τα ανωτέρω

35. Ακυβέρνητο σκάφος οφείλει να φέρει κατά την διάρκεια της ημέρας σε κατακόρυφη γραμμή:  [β]
· α. δύο κώνους μαύρου χρώματος
· β. δύο μαύρες σφαίρες
· γ. τρεις μαύρες σφαίρες
· δ. δύο πράσινες σφαίρες

36. Μηχανοκίνητο σκάφος 12 μέτρων, επιδεικνύει εν πλώ:  [δ]
· α. Πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης
· β. Ένα εφίστιο φανό και τους πλευρικούς φανούς
· γ. Ένα λευκό περίβλεπτο φανό και τους πλευρικούς φανούς
· δ. Ένα εφίστιο φανό, τους πλευρικούς και το φανό κορώνης

37. Ποιό κανάλι στους ασυρμάτους VHF είναι το κανάλι ΚΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ράδιο Κύπρος);  [δ]
· α. το κανάλι 25
· β. το κανάλι 17
· γ. το κανάλι 36
· δ. το κανάλι 16

38. Τι κάνει ένας χειριστής όταν υπάρχει άμεσος και υπαρκτός κίνδυνος απώλειας ζωής ή απώλειας του σκάφους του;  [α]
· α. Εκπέμπει σήμα MAYDAY στο κανάλι 16 του ασυρμάτου του
· β. Εκπέμπει σήμα PAN PAN στο κανάλι 77
· γ. Εκπέμπει σήμα MAYDAY από το κινητό του
· δ. Καλεί τους φίλους του από το κινητό του

39. Η πλωτή άγκυρα χρησιμοποιείται:  [β]
· α. σε περίπτωση μπουνάτσας
· β. σε περίπτωση ακυβερνησίας ή σφοδρής κακοκαιρίας
· γ. σε περίπτωση βραχώδους βυθού
· δ. σε περίπτωση αγκυροβολίας σε αμμώδη βυθό

40. Ποια η διαφορά μεταξύ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΩΣΙΒΙΟΥ και ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΥΣΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ;  [α]
· α. το σωσίβιο φέρει φωσφορούχα επιφάνεια, σφυρίχτρα και κρατά τις αναπνευστικές οδούς έξω από το νερό σε αναίσθητο άτομο ενώ το πλευστικό βοήθημα όχι
· β. το σωσίβιο διατίθεται σε διάφορα μεγέθη ενώ το πλευστικό βοήθημα όχι
· γ. το σωσίβιο διαθέτει λαμπτήρα ενώ το πλευστικό βοήθημα όχι
· δ. κανένα από τα πιο πάνω
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